Περιγραφή έργου Σεράφειο

**2ος ΟΡΟΦΟΣ & 3ος ΟΡΟΦΟΣ**

Καλώδιο UTP CAT6Α

122 διπλές πρίζες δικτύου

(55 διπλές πρίζες δικτύου στο 2ο όροφο)

(68 διπλές πρίζες δικτύου στο 3ο όροφο)

10 νέες πρίζες ρεύματος

(2 πρίζες ρεύματος στο 2ο όροφο )

(8 πρίζες ρεύματος στο 3ο όροφο)

όπως φαίνονται στην κάτοψη.

Κανάλι επίτοιχο

Όλες οι πρίζες δικτύου και ρεύματος θα είναι εντός καναλιού

Patch cable 1m X 60 τεμ

Patch cable 3m X 40 τεμ

Patch cable 5m X 20 τεμ

2 Rack 42U (80 Χ 90) στο computer room (2ου ορόφου)

1 Rack 22U (Στο κεντρικό computer room στο 1ου ορόφου)

Patch panel που απαιτούνται (χαλκού & οπτικού)

Πολύπριζα ασφαλείας 6 θέσεων rack mounted Χ 4

Ράφια rack mounted X 4

Cable manager που απαιτούνται

Πιστοποίηση δικτύου & εγγύηση

Σήμανση σε patch panel και πρίζες

Αποξήλωση παλαιό δικτύου

**Backbone**

3 καλώδια δικτύου cat6A και

1 καλώδιο 8 ινών multimode από κεντρικό CR 1ου ορόφου στο CR της ΔΑΕΜ 2ου ορόφου τερματισμένο μπρος πίσω και αντίστοιχους connectors LC-LC .

Καλώδιο 25 ζευγών από είσοδο ΟΤΕ στο υπόγειο έως το CR τις ΔΑΕΜ 1ου ορόφου τερματισμένο.