| **Α/Α** | **Περιγραφή** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1** | **Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών** | **4** |  |  |
| 1.1.1 | Οι προσφερόμενοι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς και να µην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικαταστάσεως / αποσύρσεως τους στην εθνική η διεθνή αγορά. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.2 | Τύπου Small Desktop SFF | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.3 | Μονάδα τροφοδοσίας ≥180W | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.4 | Τοποθέτηση οριζόντια & κάθετα | ΝΑΙ |  |  |
| **1.2** | **Μητρική κάρτα – Επεξεργαστής** | | | |
| 1.2.1 | Υποστήριξη επεξεργαστή τεχνολογίας 64bit με τουλάχιστον 8 πυρήνες (cores) , Cache 16 MB, τελευταίας γενιάς | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.2 | Να αναφερθεί ο τύπος και η αρχιτεκτονική της CPU | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.3 | Συχνότητα Επεξεργαστή (GHz) Normal Mode | ≥ 2,50 |  |  |
| 1.2.4 | ΔίαυλοιUSB2.0/ USB3.0 | Ναι |  |  |
| 1.2.5 | Δίαυλοι SATAIII | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.6 | 100/1000 Ethernet LAN | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.7 | HDMI,D-SUB , 1 RJ-45 , 1 έξοδος ήχου και 1 μικροφώνου ή combo | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.8 | Trusted Platform Module (TPM) για κρυπτογράφηση BitLocker | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.9 | Virtualization Extension Επεξεργαστή: INTEL VT-x ή AMD V | ΝΑΙ |  |  |
| **1.3** | **Κύρια Μνήμη ( RAM )** | | | |
| 1.3.1 | Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) (1 dimm) | ≥ 16 |  |  |
| 1.3.2 | Να αναφερθεί η Τεχνολογία μνήμης / Συχνότητα | ΝΑΙ |  |  |
| **1.4** | **Μονάδες ΔΙΣΚΩΝ** | | | |
| 1.4.1 | Χωρητικότητα (σε GB) | ≥ 512 |  |  |
| 1.4.2 | Ταχύτητα Μεταφοράς δεδομένων Read/Write(MB/s) | ≥ 1500/≥ 1000 |  |  |
| 1.4.3 | Interface | M.2 NVMe |  |  |
| **1.5** | **Κάρτα ήχου** | | | |
| 1.5.1 | Κάρτα ήχου ενσωματωμένη στην μητρική πλακέτα. | ΝΑΙ |  |  |
| **1.6** | **Κάρτα γραφικών** | | | |
| 1.6.1 | Κάρτα Γραφικών ενσωματωμένη στην CPU ή στην Motherboard | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6.2 | Να αναφερθούν λοιπά στοιχεία (chipsetκλπ.) | ΝΑΙ |  |  |
| **1.7** | **Πληκτρολόγιο- Ποντίκι** | | | |
| 1.7.1 | Πληκτρολόγιο (τουλάχιστο 102 πλήκτρων) συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928,με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο. | NΑΙ |  |  |
| 1.7.2 | Ποντίκι οπτικό με τροχό κύλισης | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7.3 | Τύπος διαύλου USB | ΝΑΙ |  |  |
| **1.8** | **Άλλα χαρακτηριστικά** | | | |
| 1.8.1 | Οι προσφερόμενοι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα είναι του ιδίου τύπου και θα διαθέτουν επιμέρους συστατικά ιδίου τύπου και τοποθετημένα εσωτερικά στις ίδιες θέσεις (ίδιο configuration για όλους). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.2 | Να αναφερθεί ο λοιπός εξοπλισμός που προσφέρεται (καλώδια, κλπ.). Τεχνικά εγχειρίδια για το προσφερόμενο σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.3 | Να αναφερθεί η ημερομηνία έκδοσης του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| **1.9** | **Λειτουργικό Σύστημα και άλλο Λογισμικό** | | | |
| 1.9.1 | Microsoft Windows 10 Pro64BIT (Greek) (Greek, προεγκατεστημένο και να συνοδεύεται με τη σχετική άδεια χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.2 | Ο προμηθευτής των Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό με εγκατεστημένα προγράμματα (π.χ. Εφαρμογές ΟΠΑΝΔΑ , αρχική σελίδα ΟΠΑΝΔΑ. κ.λπ.) που θα του υποδείξει και θα του διαθέσει η ΔΑΕΜ Α.Ε | ΝΑΙ |  |  |
| **1.10** | **Εγγύηση-Συντήρηση** | | | |
| 1.10.1 | Μεταχειρισμένοι / Refurbished | OXI |  |  |
| 1.10.2 | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον για **πέντε (5) έτη** μετά την οριστική παραλαβή του, με υποστήριξη on-site την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η εγγύηση θα πρέπει να πιστοποιείται εγγράφως με παραπομπή σε επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού. | Ναι |  |  |
| **1.11** | **Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό:** | **Ναι** |  |  |
| 1.11.1 | Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης. | Ναι |  |  |

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Β - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| **Α/Α** | **Περιγραφή** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1** | **Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών** | **70** |  |  |
| 1.1.1 | Οι προσφερόμενοι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς και να µην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικαταστάσεως / αποσύρσεως τους στην εθνική η διεθνή αγορά. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.2 | Τύπου Small Desktop SFF | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.3 | Μονάδα τροφοδοσίας ≥180W | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.4 | Τοποθέτηση οριζόντια & κάθετα | ΝΑΙ |  |  |
| **1.2** | **Μητρική κάρτα – Επεξεργαστής** | | | |
| 1.2.1 | Υποστήριξη επεξεργαστή τεχνολογίας 64bit με τουλάχιστον 6 πυρήνες (cores) , Cache 12 MB, τελευταίας γενιάς | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.2 | Να αναφερθεί ο τύπος και η αρχιτεκτονική της CPU | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.3 | Συχνότητα Επεξεργαστή (GHz) Normal Mode | ≥ 2,70 |  |  |
| 1.2.4 | ΔίαυλοιUSB2.0/ USB3.0 | Ναι |  |  |
| 1.2.5 | Δίαυλοι SATAIII | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.6 | 100/1000 Ethernet LAN | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.7 | HDMI,D-SUB , 1 RJ-45 , 1 έξοδος ήχου και 1 μικροφώνου ή combo | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.8 | Trusted Platform Module (TPM) για κρυπτογράφηση BitLocker | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.9 | Virtualization Extension Επεξεργαστή: INTEL VT-x ή AMD V | ΝΑΙ |  |  |
| **1.3** | **Κύρια Μνήμη ( RAM )** | | | |
| 1.3.1 | Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) (1 dimm) | ≥ 8 |  |  |
| 1.3.2 | Να αναφερθεί η Τεχνολογία μνήμης / Συχνότητα | ΝΑΙ |  |  |
| **1.4** | **Μονάδες ΔΙΣΚΩΝ** | | | |
| 1.4.1 | Χωρητικότητα (σε GB) | ≥ 512 |  |  |
| 1.4.2 | Ταχύτητα Μεταφοράς δεδομένων Read/Write(MB/s) | ≥ 1500/≥ 1000 |  |  |
| 1.4.3 | Interface | M.2 NVMe |  |  |
| **1.5** | **Κάρτα ήχου** | | | |
| 1.5.1 | Κάρτα ήχου ενσωματωμένη στην μητρική πλακέτα. | ΝΑΙ |  |  |
| **1.6** | **Κάρτα γραφικών** | | | |
| 1.6.1 | Κάρτα Γραφικών ενσωματωμένη στην CPU ή στην Motherboard | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6.2 | Να αναφερθούν λοιπά στοιχεία (chipset κλπ.) | ΝΑΙ |  |  |
| **1.7** | **Πληκτρολόγιο- Ποντίκι** | | | |
| 1.7.1 | Πληκτρολόγιο (τουλάχιστο 102 πλήκτρων) συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928,με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο. | NΑΙ |  |  |
| 1.7.2 | Ποντίκι οπτικό με τροχό κύλισης | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7.3 | Τύπος διαύλου USB | ΝΑΙ |  |  |
| **1.8** | **Άλλα χαρακτηριστικά** | | | |
| 1.8.1 | Οι προσφερόμενοι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα είναι του ιδίου τύπου και θα διαθέτουν επιµέρους συστατικά ιδίου τύπου και τοποθετημένα εσωτερικά στις ίδιες θέσεις (ίδιο configuration για όλους). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.2 | Να αναφερθεί ο λοιπός εξοπλισμός που προσφέρεται (καλώδια, κλπ.). Τεχνικά εγχειρίδια για το προσφερόμενο σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.3 | Να αναφερθεί η ημερομηνία έκδοσης του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| **1.9** | **Λειτουργικό Σύστημα και άλλο Λογισμικό** | | | |
| 1.9.1 | Microsoft Windows 10 Pro64BIT (Greek) (Greek, προεγκατεστημένο και να συνοδεύεται με τη σχετική άδεια χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.2 | Ο προμηθευτής των Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό με εγκατεστημένα προγράμματα (π.χ. Εφαρμογές ΟΠΑΝΔΑ , αρχική σελίδα ΟΠΑΝΔΑ. κ.λπ.) που θα του υποδείξει και θα του διαθέσει η ΔΑΕΜ Α.Ε | ΝΑΙ |  |  |
| **1.10** | **Εγγύηση-Συντήρηση** | | | |
| 1.10.1 | Μεταχειρισμένοι / Refurbished | OXI |  |  |
| 1.10.2 | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον για **πέντε (5) έτη** μετά την οριστική παραλαβή του, με υποστήριξη on-site την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η εγγύηση θα πρέπει να πιστοποιείται εγγράφως με παραπομπή σε επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού. | Ναι |  |  |
| **1.11** | **Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό:** | **Ναι** |  |  |
| 1.11.1 | Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης. | Ναι |  |  |

**ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Γ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| **A/A** | **Περιγραφή** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1** | **Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών** | **16** |  |  |
| 1.1.1 | Οι προσφερόμενοι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς και να µην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικαταστάσεως / αποσύρσεως τους στην εθνική η διεθνή αγορά. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.2 | Τύπου Small Desktop SFF | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.3 | Μονάδα τροφοδοσίας ≥180W | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.4 | Τοποθέτηση οριζόντια & κάθετα | ΝΑΙ |  |  |
| **1.2** | **Μητρική κάρτα – Επεξεργαστής** | | | |
| 1.2.1 | Υποστήριξη επεξεργαστή τεχνολογίας 64bit με τουλάχιστον 4 πυρήνες (cores) , Cache 6 MB | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.2 | Να αναφερθεί ο τύπος και η αρχιτεκτονική της CPU | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.3 | Συχνότητα Επεξεργαστή (GHz) Normal Mode | ≥ 3,60 |  |  |
| 1.2.4 | ΔίαυλοιUSB2.0/ USB3.0 | Ναι |  |  |
| 1.2.5 | Δίαυλοι SATAIII | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.6 | 100/1000 Ethernet LAN | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.7 | HDMI,D-SUB , 1 RJ-45 , 1 έξοδος ήχου και 1 μικροφώνου ή combo | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.8 | Trusted Platform Module (TPM) για κρυπτογράφηση BitLocker | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.9 | Virtualization Extension Επεξεργαστή: INTEL VT-x ή AMD V | ΝΑΙ |  |  |
| **1.3** | **Κύρια Μνήμη ( RAM )** | | | |
| 1.3.1 | Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) (1 dimm) | ≥ 8 |  |  |
| 1.3.2 | Να αναφερθεί η Τεχνολογία μνήμης / Συχνότητα | ΝΑΙ |  |  |
| **1.4** | **Μονάδες ΔΙΣΚΩΝ** | | | |
| 1.4.1 | Χωρητικότητα (σε GB) | ≥ 256 |  |  |
| 1.4.2 | Ταχύτητα Μεταφοράς δεδομένων Read/Write(MB/s) | ≥ 500/≥ 300 |  |  |
| 1.4.3 | Interface | Sata |  |  |
| **1.5** | **Κάρτα ήχου** | | | |
| 1.5.1 | Κάρτα ήχου ενσωματωμένη στην μητρική πλακέτα. | ΝΑΙ |  |  |
| **1.6** | **Κάρτα γραφικών** | | | |
| 1.6.1 | Κάρτα Γραφικών ενσωματωμένη στην CPU ή στην Motherboard | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6.2 | Να αναφερθούν λοιπά στοιχεία (chipset κλπ.) | ΝΑΙ |  |  |
| **1.7** | **Πληκτρολόγιο- Ποντίκι** | | | |
| 1.7.1 | Πληκτρολόγιο (τουλάχιστο 102 πλήκτρων) συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928,με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο. | NΑΙ |  |  |
| 1.7.2 | Ποντίκι οπτικό με τροχό κύλισης | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7.3 | Τύπος διαύλου USB | ΝΑΙ |  |  |
| **1.8** | **Άλλα χαρακτηριστικά** | | | |
| 1.8.1 | Οι προσφερόμενοι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα είναι του ιδίου τύπου και θα διαθέτουν επιµέρους συστατικά ιδίου τύπου και τοποθετημένα εσωτερικά στις ίδιες θέσεις (ίδιο configuration για όλους). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.2 | Να αναφερθεί ο λοιπός εξοπλισμός που προσφέρεται (καλώδια, κλπ.). Τεχνικά εγχειρίδια για το προσφερόμενο σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.3 | Να αναφερθεί η ημερομηνία έκδοσης του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| **1.9** | **Λειτουργικό Σύστημα και άλλο Λογισμικό** | | | |
| 1.9.1 | Microsoft Windows 10 Pro64BIT (Greek) (Greek, προεγκατεστημένο και να συνοδεύεται με τη σχετική άδεια χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.2 | Ο προμηθευτής των Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό με εγκατεστημένα προγράμματα (π.χ. Εφαρμογές ΟΠΑΝΔΑ , αρχική σελίδα ΟΠΑΝΔΑ. κ.λπ.) που θα του υποδείξει και θα του διαθέσει η ΔΑΕΜ Α.Ε | ΝΑΙ |  |  |
| **1.10** | **Εγγύηση-Συντήρηση** | | | |
| 1.10.1 | Μεταχειρισμένοι / Refurbished | OXI |  |  |
| 1.10.2 | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον για **πέντε (5) έτη** μετά την οριστική παραλαβή του, με υποστήριξη on-site την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η εγγύηση θα πρέπει να πιστοποιείται εγγράφως με παραπομπή σε επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού. | Ναι |  |  |
| **1.11** | **Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό:** | **Ναι** |  |  |
| 1.11.1 | Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης. | Ναι |  |  |

**ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΟΘΟΝΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| **Α/Α** | **Περιγραφή** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1** | **Αριθμός προσφερόμενων οθονών** | **90** |  |  |
| 2.1.1 | Τύπος TFT έγχρωμη, τεχνολογίας Led | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.3 | Διαγώνια διάσταση (inches) | ≥ 21,5’’ |  |  |
| 2.1.4 | Να αναφερθεί η μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.5 | Χρόνος απόκρισης | ≤ 5ms |  |  |
| 2.1.6 | Φωτεινότητα | ≥ 250cd/m2 |  |  |
| 2.1.7 | Αντίθεση | ≥1000:1 |  |  |
| 2.1.8 | Υποστήριξη χρωμάτων | ≥ 16,7 εκατ. |  |  |
| 2.1.9 | Διασύνδεση | VGA, HDMI |  |  |
| 2.1.10 | Χρώμα πλαισίου | Μαύρο |  |  |
| 2.1.11 | Να αναφερθούν οι λοιπές πιστοποιήσεις που διαθέτει | NAI |  |  |
| 2.1.12 | Εγγύηση μετά την οριστική παραλαβή του, με υποστήριξη on-site την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η εγγύηση θα πρέπει να πιστοποιείται εγγράφως με παραπομπή σε επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού. | 3 έτη |  |  |
| **2.2** | **Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό:** | NAI |  |  |
| 2.2.1 | Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης. | NAI |  |  |