| **Α/Α** | **Περιγραφή** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1** | **Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών** | **4** |  |  |
| 1.1.1 | Οι προσφερόμενοι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς και να µην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικαταστάσεως / αποσύρσεως τους στην εθνική η διεθνή αγορά. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.2 | Τύπου Small Desktop SFF | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.3 | Μονάδα τροφοδοσίας ≥180W | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.4 | Τοποθέτηση οριζόντια & κάθετα | ΝΑΙ |  |  |
| **1.2** | **Μητρική κάρτα – Επεξεργαστής** |
| 1.2.1 | Υποστήριξη επεξεργαστή τεχνολογίας 64bit με τουλάχιστον 8 πυρήνες (cores) , Cache 16 MB, τελευταίας γενιάς | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.2 | Να αναφερθεί ο τύπος και η αρχιτεκτονική της CPU | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.3 | Συχνότητα Επεξεργαστή (GHz) Normal Mode | ≥ 2,50 |  |  |
| 1.2.4 | ΔίαυλοιUSB2.0/ USB3.0 | Ναι |  |  |
| 1.2.5 | Δίαυλοι SATAIII | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.6 | 100/1000 Ethernet LAN | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.7 | HDMI,D-SUB , 1 RJ-45 , 1 έξοδος ήχου και 1 μικροφώνου ή combo | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.8 | Trusted Platform Module (TPM) για κρυπτογράφηση BitLocker | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.9 | Virtualization Extension Επεξεργαστή: INTEL VT-x ή AMD V | ΝΑΙ |  |  |
| **1.3** | **Κύρια Μνήμη ( RAM )** |
| 1.3.1 | Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) (1 dimm) | ≥ 16 |  |  |
| 1.3.2 | Να αναφερθεί η Τεχνολογία μνήμης / Συχνότητα | ΝΑΙ |  |  |
| **1.4** | **Μονάδες ΔΙΣΚΩΝ** |
| 1.4.1 | Χωρητικότητα (σε GB) | ≥ 512 |  |  |
| 1.4.2 | Ταχύτητα Μεταφοράς δεδομένων Read/Write(MB/s) | ≥ 1500/≥ 1000 |  |  |
| 1.4.3 | Interface | M.2 NVMe |  |  |
| **1.5** | **Κάρτα ήχου** |
| 1.5.1 | Κάρτα ήχου ενσωματωμένη στην μητρική πλακέτα. | ΝΑΙ |  |  |
| **1.6** | **Κάρτα γραφικών** |
| 1.6.1 | Κάρτα Γραφικών ενσωματωμένη στην CPU ή στην Motherboard | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6.2 | Να αναφερθούν λοιπά στοιχεία (chipsetκλπ.) | ΝΑΙ |  |  |
| **1.7** | **Πληκτρολόγιο- Ποντίκι** |
| 1.7.1 | Πληκτρολόγιο (τουλάχιστο 102 πλήκτρων) συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928,με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο. | NΑΙ |  |  |
| 1.7.2 | Ποντίκι οπτικό με τροχό κύλισης | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7.3 | Τύπος διαύλου USB | ΝΑΙ |  |  |
| **1.8** | **Άλλα χαρακτηριστικά** |
| 1.8.1 | Οι προσφερόμενοι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα είναι του ιδίου τύπου και θα διαθέτουν επιμέρους συστατικά ιδίου τύπου και τοποθετημένα εσωτερικά στις ίδιες θέσεις (ίδιο configuration για όλους). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.2 | Να αναφερθεί ο λοιπός εξοπλισμός που προσφέρεται (καλώδια, κλπ.). Τεχνικά εγχειρίδια για το προσφερόμενο σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.3 | Να αναφερθεί η ημερομηνία έκδοσης του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| **1.9** | **Λειτουργικό Σύστημα και άλλο Λογισμικό** |
| 1.9.1 | Microsoft Windows 10 Pro64BIT (Greek) (Greek, προεγκατεστημένο και να συνοδεύεται με τη σχετική άδεια χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.2 | Ο προμηθευτής των Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό με εγκατεστημένα προγράμματα (π.χ. Εφαρμογές ΟΠΑΝΔΑ , αρχική σελίδα ΟΠΑΝΔΑ. κ.λπ.) που θα του υποδείξει και θα του διαθέσει η ΔΑΕΜ Α.Ε | ΝΑΙ |  |  |
| **1.10** | **Εγγύηση-Συντήρηση** |
| 1.10.1 | Μεταχειρισμένοι / Refurbished | OXI |  |  |
| 1.10.2 | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον για **πέντε (5) έτη** μετά την οριστική παραλαβή του, με υποστήριξη on-site την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η εγγύηση θα πρέπει να πιστοποιείται εγγράφως με παραπομπή σε επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού. | Ναι |  |  |
| **1.11** | **Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό:** | **Ναι** |  |  |
| 1.11.1 | Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης. | Ναι |  |  |

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Β - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| **Α/Α** | **Περιγραφή** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1** | **Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών** | **70** |  |  |
| 1.1.1 | Οι προσφερόμενοι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς και να µην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικαταστάσεως / αποσύρσεως τους στην εθνική η διεθνή αγορά. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.2 | Τύπου Small Desktop SFF | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.3 | Μονάδα τροφοδοσίας ≥180W | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.4 | Τοποθέτηση οριζόντια & κάθετα | ΝΑΙ |  |  |
| **1.2** | **Μητρική κάρτα – Επεξεργαστής** |
| 1.2.1 | Υποστήριξη επεξεργαστή τεχνολογίας 64bit με τουλάχιστον 6 πυρήνες (cores) , Cache 12 MB, τελευταίας γενιάς | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.2 | Να αναφερθεί ο τύπος και η αρχιτεκτονική της CPU | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.3 | Συχνότητα Επεξεργαστή (GHz) Normal Mode | ≥ 2,70 |  |  |
| 1.2.4 | ΔίαυλοιUSB2.0/ USB3.0 | Ναι |  |  |
| 1.2.5 | Δίαυλοι SATAIII | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.6 | 100/1000 Ethernet LAN | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.7 | HDMI,D-SUB , 1 RJ-45 , 1 έξοδος ήχου και 1 μικροφώνου ή combo | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.8 | Trusted Platform Module (TPM) για κρυπτογράφηση BitLocker | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.9 | Virtualization Extension Επεξεργαστή: INTEL VT-x ή AMD V | ΝΑΙ |  |  |
| **1.3** | **Κύρια Μνήμη ( RAM )** |
| 1.3.1 | Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) (1 dimm) | ≥ 8 |  |  |
| 1.3.2 | Να αναφερθεί η Τεχνολογία μνήμης / Συχνότητα | ΝΑΙ |  |  |
| **1.4** | **Μονάδες ΔΙΣΚΩΝ** |
| 1.4.1 | Χωρητικότητα (σε GB) | ≥ 512 |  |  |
| 1.4.2 | Ταχύτητα Μεταφοράς δεδομένων Read/Write(MB/s) | ≥ 1500/≥ 1000 |  |  |
| 1.4.3 | Interface | M.2 NVMe |  |  |
| **1.5** | **Κάρτα ήχου** |
| 1.5.1 | Κάρτα ήχου ενσωματωμένη στην μητρική πλακέτα. | ΝΑΙ |  |  |
| **1.6** | **Κάρτα γραφικών** |
| 1.6.1 | Κάρτα Γραφικών ενσωματωμένη στην CPU ή στην Motherboard | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6.2 | Να αναφερθούν λοιπά στοιχεία (chipset κλπ.) | ΝΑΙ |  |  |
| **1.7** | **Πληκτρολόγιο- Ποντίκι** |
| 1.7.1 | Πληκτρολόγιο (τουλάχιστο 102 πλήκτρων) συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928,με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο. | NΑΙ |  |  |
| 1.7.2 | Ποντίκι οπτικό με τροχό κύλισης | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7.3 | Τύπος διαύλου USB | ΝΑΙ |  |  |
| **1.8** | **Άλλα χαρακτηριστικά** |
| 1.8.1 | Οι προσφερόμενοι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα είναι του ιδίου τύπου και θα διαθέτουν επιµέρους συστατικά ιδίου τύπου και τοποθετημένα εσωτερικά στις ίδιες θέσεις (ίδιο configuration για όλους). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.2 | Να αναφερθεί ο λοιπός εξοπλισμός που προσφέρεται (καλώδια, κλπ.). Τεχνικά εγχειρίδια για το προσφερόμενο σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.3 | Να αναφερθεί η ημερομηνία έκδοσης του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| **1.9** | **Λειτουργικό Σύστημα και άλλο Λογισμικό** |
| 1.9.1 | Microsoft Windows 10 Pro64BIT (Greek) (Greek, προεγκατεστημένο και να συνοδεύεται με τη σχετική άδεια χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.2 | Ο προμηθευτής των Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό με εγκατεστημένα προγράμματα (π.χ. Εφαρμογές ΟΠΑΝΔΑ , αρχική σελίδα ΟΠΑΝΔΑ. κ.λπ.) που θα του υποδείξει και θα του διαθέσει η ΔΑΕΜ Α.Ε | ΝΑΙ |  |  |
| **1.10** | **Εγγύηση-Συντήρηση** |
| 1.10.1 | Μεταχειρισμένοι / Refurbished | OXI |  |  |
| 1.10.2 | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον για **πέντε (5) έτη** μετά την οριστική παραλαβή του, με υποστήριξη on-site την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η εγγύηση θα πρέπει να πιστοποιείται εγγράφως με παραπομπή σε επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού. | Ναι |  |  |
| **1.11** | **Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό:** | **Ναι** |  |  |
| 1.11.1 | Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης. | Ναι |  |  |

**ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Γ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| **A/A** | **Περιγραφή** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1** | **Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών** | **16** |  |  |
| 1.1.1 | Οι προσφερόμενοι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς και να µην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικαταστάσεως / αποσύρσεως τους στην εθνική η διεθνή αγορά. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.2 | Τύπου Small Desktop SFF | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.3 | Μονάδα τροφοδοσίας ≥180W | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.4 | Τοποθέτηση οριζόντια & κάθετα | ΝΑΙ |  |  |
| **1.2** | **Μητρική κάρτα – Επεξεργαστής** |
| 1.2.1 | Υποστήριξη επεξεργαστή τεχνολογίας 64bit με τουλάχιστον 4 πυρήνες (cores) , Cache 6 MB | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.2 | Να αναφερθεί ο τύπος και η αρχιτεκτονική της CPU | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.3 | Συχνότητα Επεξεργαστή (GHz) Normal Mode | ≥ 3,60 |  |  |
| 1.2.4 | ΔίαυλοιUSB2.0/ USB3.0 | Ναι |  |  |
| 1.2.5 | Δίαυλοι SATAIII | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.6 | 100/1000 Ethernet LAN | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.7 | HDMI,D-SUB , 1 RJ-45 , 1 έξοδος ήχου και 1 μικροφώνου ή combo | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.8 | Trusted Platform Module (TPM) για κρυπτογράφηση BitLocker | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.9 | Virtualization Extension Επεξεργαστή: INTEL VT-x ή AMD V | ΝΑΙ |  |  |
| **1.3** | **Κύρια Μνήμη ( RAM )** |
| 1.3.1 | Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) (1 dimm) | ≥ 8 |  |  |
| 1.3.2 | Να αναφερθεί η Τεχνολογία μνήμης / Συχνότητα | ΝΑΙ |  |  |
| **1.4** | **Μονάδες ΔΙΣΚΩΝ** |
| 1.4.1 | Χωρητικότητα (σε GB) | ≥ 256 |  |  |
| 1.4.2 | Ταχύτητα Μεταφοράς δεδομένων Read/Write(MB/s) | ≥ 500/≥ 300 |  |  |
| 1.4.3 | Interface | Sata |  |  |
| **1.5** | **Κάρτα ήχου** |
| 1.5.1 | Κάρτα ήχου ενσωματωμένη στην μητρική πλακέτα. | ΝΑΙ |  |  |
| **1.6** | **Κάρτα γραφικών** |
| 1.6.1 | Κάρτα Γραφικών ενσωματωμένη στην CPU ή στην Motherboard | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6.2 | Να αναφερθούν λοιπά στοιχεία (chipset κλπ.) | ΝΑΙ |  |  |
| **1.7** | **Πληκτρολόγιο- Ποντίκι** |
| 1.7.1 | Πληκτρολόγιο (τουλάχιστο 102 πλήκτρων) συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928,με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο. | NΑΙ |  |  |
| 1.7.2 | Ποντίκι οπτικό με τροχό κύλισης | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7.3 | Τύπος διαύλου USB | ΝΑΙ |  |  |
| **1.8** | **Άλλα χαρακτηριστικά** |
| 1.8.1 | Οι προσφερόμενοι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα είναι του ιδίου τύπου και θα διαθέτουν επιµέρους συστατικά ιδίου τύπου και τοποθετημένα εσωτερικά στις ίδιες θέσεις (ίδιο configuration για όλους). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.2 | Να αναφερθεί ο λοιπός εξοπλισμός που προσφέρεται (καλώδια, κλπ.). Τεχνικά εγχειρίδια για το προσφερόμενο σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.3 | Να αναφερθεί η ημερομηνία έκδοσης του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| **1.9** | **Λειτουργικό Σύστημα και άλλο Λογισμικό** |
| 1.9.1 | Microsoft Windows 10 Pro64BIT (Greek) (Greek, προεγκατεστημένο και να συνοδεύεται με τη σχετική άδεια χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.2 | Ο προμηθευτής των Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό με εγκατεστημένα προγράμματα (π.χ. Εφαρμογές ΟΠΑΝΔΑ , αρχική σελίδα ΟΠΑΝΔΑ. κ.λπ.) που θα του υποδείξει και θα του διαθέσει η ΔΑΕΜ Α.Ε | ΝΑΙ |  |  |
| **1.10** | **Εγγύηση-Συντήρηση** |
| 1.10.1 | Μεταχειρισμένοι / Refurbished | OXI |  |  |
| 1.10.2 | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον για **πέντε (5) έτη** μετά την οριστική παραλαβή του, με υποστήριξη on-site την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η εγγύηση θα πρέπει να πιστοποιείται εγγράφως με παραπομπή σε επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού. | Ναι |  |  |
| **1.11** | **Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό:** | **Ναι** |  |  |
| 1.11.1 | Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης. | Ναι |  |  |

**ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΟΘΟΝΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| **Α/Α** | **Περιγραφή** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1** | **Αριθμός προσφερόμενων οθονών** | **90** |  |  |
| 2.1.1 | Τύπος TFT έγχρωμη, τεχνολογίας Led | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.3 | Διαγώνια διάσταση (inches) | ≥ 21,5’’ |  |  |
| 2.1.4 | Να αναφερθεί η μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.5 | Χρόνος απόκρισης | ≤ 5ms |  |  |
| 2.1.6 | Φωτεινότητα | ≥ 250cd/m2 |  |  |
| 2.1.7 | Αντίθεση | ≥1000:1 |  |  |
| 2.1.8 | Υποστήριξη χρωμάτων | ≥ 16,7 εκατ. |  |  |
| 2.1.9 | Διασύνδεση | VGA, HDMI |  |  |
| 2.1.10 | Χρώμα πλαισίου | Μαύρο |  |  |
| 2.1.11 | Να αναφερθούν οι λοιπές πιστοποιήσεις που διαθέτει | NAI |  |  |
| 2.1.12 | Εγγύηση μετά την οριστική παραλαβή του, με υποστήριξη on-site την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η εγγύηση θα πρέπει να πιστοποιείται εγγράφως με παραπομπή σε επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού. | 3 έτη |  |  |
| **2.2** | **Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό:** | NAI |  |  |
| 2.2.1 | Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης. | NAI |  |  |