**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Ο σταθμός αυτοκινήτων της πλατείας Κλαυθμώνος περιλαμβάνει ένα τμήμα του πρώτου υπογείου το οποίο δε χρησιμοποιείται για στάθμευση. Στον εν λόγω χώρο περιλαμβάνεται ένα τμήμα το οποίο καλύπτεται από μαρμάρινο δάπεδο συνολικής επιφάνειας 150 τετραγωνικά μέτρα.

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Αποξήλωση του μαρμάρινου δαπέδου, της τσιμεντοκονίας και του υποστρώματος εξομαλυντικής στρώσης αυτού. Το συνολικό πάχος του δαπέδου μετρήθηκε περίπου στα έξι (6) εκατοστά.

Απομάκρυνση των προϊόντων της αποξήλωσης με τρόπο ο οποίος θα τυγχάνει της έγκρισης της ΔΑΕΜ Α.Ε.

**Κατά την εκτέλεση των εργασιών**

Κατά τις καθαιρέσεις θα λαμβάνετε μέριμνα για τα εξής:

1. Προστασία του εργατοτεχνικού προσωπικού.
2. Προστασία των διερχομένων (κατασκευή προστατευμένων διαβάσεων και ασφαλών πετασμάτων).
3. Λήψη μέτρων περιορισμού του θορύβου.
4. Λήψη μέτρων προστασίας από τη δημιουργούμενη σκόνη.

Τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται.

**Χρήση μέσων ατομικής προστασίας**

Ισχύει υποχρεωτικά το Προεδρικό Διάταγμα 396/1994, ‘’Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε χρήση προς την Οδηγία του Συμβουλίου της 89/656/ΕΟΚ’’ (ΦΕΚ 220/Α/19-12-1994).

**Πίνακας 1 – Μέσα ατομικής προστασίας**

|  |  |
| --- | --- |
| Προστατευτική ενδυμασία | ΕΛΟΤ ΕΝ 863: Protective clothing – Mechanical properties – Test method: Puncture resistance – Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής σε διάτρηση. |
| Προστασία χεριών και βραχιόνων | ΕΛΟΤ EN 388: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων. |
| Προστασία κεφαλιού  | ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) – Κράνη προστασίας. |
| Προστασία ποδιών | ΕΛΟΤ EN 345-2: Safety Footwear for Professional Use – Part2. Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 – Υποδήματα ασφαλείας για επαγγελματική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). |

Εφίσταται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός και ιδιαίτερα στα καλώδια τροφοδοσίας τους (να προφυλάσσονται, να μην είναι φθαρμένα, να είναι καθαρά, να συνδέονται σε ρευματολήπτες με γείωση).

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ (ολογράφως και αριθμητικώς):

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο επιπρόσθετη ποσότητα εργασίας η οποία θα κοστολογηθεί με τιμή μονάδας ανά τετραγωνικό μέτρο.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (ολογράφως και αριθμητικώς):