3ο Κοιμητήριο Δήμου Αθηναίων

Περιγραφή έργου δικτύου

Καλώδιο UTP cat6Α

32 Πρίζες διπλές RJ45 Cat6 για τοποθέτηση σε κανάλι DLP επίτοιχο όπως φαίνονται στην κάτοψη

Rack 33U ≥

Patch panel όσα απαιτούνται

Cable manager όσα απαιτούνται

Πολύπριζο ασφαλείας 6 θέσεων rack mounted Χ 1

Όλος ο εξοπλισμούς ΟΤΕ router, ISDN modem, καταγραφικό καμερών κλπ) να τοποθετηθούν μέσα στο Rack σε ράφια. Να υπολογίσουμε και χώρο για το τηλεφωνικό κέντρο.

4 καλώδια δικτύου cat6 από είσοδο ΟΤΕ (καφαο) έως το Rack τερματισμένα σε patch panel

Να μπει επιδαπέδιο κανάλι από πρίζα δικτύου προς χειριστή οπού απαιτείτε

2 Καλώδια UTP cat6A εξωτερικού χώρου από Μικροκυματική κεραία έως το rack μέσα σε σωλήνα

Switch 100/1000 POE managed (2 x 16 port η 1 x 24 port)

Patch cable 1m X 64 τεμ

Patch cable 3m X 15 τεμ

Patch cable 5m X 20 τεμ

Πιστοποίηση δικτύου

Σήμανση σε patch panel και πρίζες

Μετάπτωση στο νέο δίκτυο

Αποξήλωση παλαιού δικτύου