**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: Y:2,50μ. Μ:8,50μ. ΑΠΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΠΑΝΕΛ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 8mm ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ (ΩΣ ΤΟ ΥΨΟΣ 1,10μ.) ΚΑΙ PLEXIGLASS MAT 6mm ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ.**