**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**  Ψηφιακό σκάνερ μικροφίλμ | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
|  | Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια ενός ψηφιακού σαρωτή μικροφίλμ μηχανήματος | NAI |  |  |
|  | Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών , όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, οι οποίες θα συμπεριληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | **Τεχνικά Χαρακτηριστικά** |  |  |  |
|  | **Σύστημα** |  |  |  |
|  | Ανάλυση σάρωσης | ≥ 16Mp |  |  |
|  | Μέγεθος φιλμ 16&35 mm ,microfiche | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύνδεση USB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να είναι πλήρως συμβατός με λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows 7, 8.1, 10 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τεχνολογία φωτισμού led | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μεγέθυνση | 7Χ-54Χ. |  |  |
|  | Αυτόματη ανίχνευση εικόνας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μορφή αρχείου σάρωσης: TIFF, JPEG, PDF | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προσφερόμενο σύστημα θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας (on-site) για 2 έτη τουλάχιστον, η οποία θα περιλαμβάνει δωρεάν συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών και προληπτικές συντηρήσεις ανά έτος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να είναι πλήρως συμβατός με λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows 7, 8.1, 10 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να περιλαμβάνεται η εγκατάσταση, ρύθμιση και επίδειξη του μηχανήματος σε χώρο που θα υποδειχθεί ώστε να είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί από τους τελικούς χρήστες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι **επί ποινή αποκλεισμού**. | ΝΑΙ |  |  |